**短波治疗仪技术参数**

1. 彩色触控屏
2. 简便易操作
3. 短波频率:27.12MHz±0.06%
4. 具有10个（包含）以上专家处方，另可自定义参数
5. 最大输出功率：持续模式下400W；脉冲模式峰值1000W
6. 脉冲宽度:最小值≤50µs，最大值≥400µs
7. 脉冲频率：最小值≤50Hz，最大值≥800Hz
8. 治疗时间可调
9. 输出模式可选
10. 配置两个电容性治疗头